附件一：橡胶地板需求清单（按照下表后空格要求加入推介内容）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **手术室洁净间橡胶地板（合计216㎡，工期为7个日历天）** | | | | | | | |
| 材质等要求 | | | | | 施工工艺等要求 | | 最高限价（元） |
| 材质：通体原生橡胶，具备国内外环保认证，厚度2mm，国家防火等级：B1级（GB8624-2012），有害物质≤6.2g/㎡（HG/T3747.1-2011），防滑性：R10（DIN51130:2014），抗化学性：碘酒、紫药水不渗透污染地板。可抵御（溶剂）， (酸)、（碱）及常见化学品。耐磨性：相对体积磨耗量≤140mm³（GB/T9767-2008方法A），物理性能：折弯180°不断裂，无裂纹，抗细菌性能：抗菌R值≥5.6（GB/T31402-2015），具备国家建材检测报告。 | | | | | 对地坪检测、预处理、高强度自流平施工，根据橡胶地板材料铺设规范，铺装、排气、滚压、焊缝等施工，整体质保≥2年，质量问题4小时内到场免费维修维护。 | | 610元/㎡（价格包含：材料、人工、安装、运输、保养、检测、原地板拆除及清理、各种税费等所有费用） |
| **手术室走廊橡胶地板（合计380㎡，工期为7个日历天）** | | | | | | | |
| 材质等要求 | | | | | 施工工艺等要求 | | 最高限价（元） |
| PVC卷材，吸音结构多层复合卷材，防滑等级R10,防火B1级，表面耐污处理。耐磨等级为T，厚度2.5MM。 | | | | | 对地坪检测、预处理、高强度自流平施工，根据橡胶地板材料铺设规范，铺装、排气、滚压、焊缝等施工，整体质保≥2年，质量问题4小时内到场免费维修维护。 | | 386元/㎡（价格包含：材料、人工、安装、运输、保养、检测、原地板拆除及清理、各种税费等所有费用） |
| **推荐产品** | | | | | | | |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 推荐材质 | 推荐施工工艺 | | 推荐报价（元/㎡） | 施工周期/质保期 |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |